Formularze kosztorysowe:

_______m bieżące Schlüter®-LIPROTEC-LLE jako profil nośny

do wykonywania akcentów świetlnych w okładzinach ściennych do

przyjęcia różnych taśm LED Schlüter®-LIPROTEC-ES i szybek

rozpraszających Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43 %) do oświetlenia

bezpośredniego/ pośredniego dostarczyć i prawidłowo zabudować.

Doprowadzenie przewodów do pojedynczych profili

należy wliczyć w ceny jednostkowe.

podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Zaślepki - pasujące do profilu -

należy wliczyć w ceny jednostkowe.

podlegają osobnemu wynagrodzeniu.

Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne - pasujące do profilu -

należy wliczyć w ceny jednostkowe.

podlegają osobnemu wynagrodzeniu.

Należy przestrzegać wskazówek wykonawczych producenta.

Materiał profile przejmujące:

AE = aluminium naturalne anodowane matowe.

AC = aluminium barwnie lakierowane (MBW)

Materiał szybka rozpraszająca:

PMMA polimetakrylan metylu

Nr art.:_________________________________

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:_________________________ €/szt.

Cena końcowa:_____________________ €/szt.

Pawel Butanowicz

2018-11-28